AC 13 •
ضاغط انفيرتر ( Inverter Compressor) موفر للطاقة ++A
• كفاءة عالية
• غاز التبريد R 32 صديق للبيئة CFC Free 
• يعمل على درجات حرارة جو عالية T1 تصل إلى 50 درجة 
• شاشة LED مخفية تظهر عند تشغيل المكيف
• تحكم ذكي بتوزيع الهواء
• نظام التيربو
• نظام النوم
• مؤقت زمني
• بارد / حار / رطوبة
• الوزن للقطعة الداخلية (كغ) القائم 11.5 / الصافي 8.7
• الوزن للقطعة الخارجية (كغ) القائم 25.5 / الصافي 23.7

AC 13 DAUL •
تقنية الضاغط سوبر انفيرتر (Dual Inverter Compressor) موفر للطاقة +++A
• كفاءة عالية
• غاز التبريد R 32 صديق للبيئة CFC Free 
• يعمل على درجات حرارة جو عالية T1 تصل إلى 50 درجة 
• شاشة LED مخفية تظهر عند تشغيل المكيف
• تحكم ذكي بتوزيع الهواء
• نظام التيربو
• نظام النوم
• مؤقت زمني
• بارد / حار / رطوبة
• الوزن للقطعة الداخلية (كغ) القائم 11.3 / الصافي 8.7
• الوزن للقطعة الخارجية (كغ) القائم 28.8 / الصافي 26.4

AC 25 •
ضاغط انفيرتر (Inverter Compressor) موفر للطاقة ++A
• كفاءة عالية
• غاز التبريد R 32 صديق للبيئة CFC Free 
• يعمل على درجات حرارة جو عالية T1 تصل إلى 50 درجة 
• شاشة LED مخفية تظهر عند تشغيل المكيف
• تحكم ذكي بتوزيع الهواء
• نظام التيربو
• نظام النوم
• مؤقت زمني
• بارد / حار / رطوبة
• الوزن للقطعة الداخلية (كغ) القائم 17.3 / الصافي 13.6
• الوزن للقطعة الخارجية (كغ) القائم 46.9 / الصافي 43.9

AC 19 •
ضاغط انفيرتر (Inverter Compressor) موفر للطاقة ++A
• كفاءة عالية
• غاز التبريد R 32 صديق للبيئة CFC Free 
• يعمل على درجات حرارة جو عالية T1 تصل إلى 50 درجة 
• شاشة LED مخفية تظهر عند تشغيل المكيف
• تحكم ذكي بتوزيع الهواء
• نظام التيربو
• نظام النوم
• مؤقت زمني
• بارد / حار / رطوبة
• الوزن للقطعة الداخلية (كغ) القائم 14.6 / الصافي 11.2
• الوزن للقطعة الخارجية (كغ) القائم 36.1 / الصافي 33.5
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