براد تبريد هواء الحافظ ديلوكس ستانلس مع شاشة 

NCS 2425 - 535 
• نظام توزيع شامل للهواء
• دارة تحكم رقمية للتحكم بدرجة البرودة من 2 حتى 8 تدريجات مع (Super Cool) نظام تبريد سريع
• ضاغط انفيرتر ذكي (باستطاعة 115واط) يتحمل تقلبات التيار الكهربائي
• فلتر كربوني للتخلص من الروائح الكريهة
• حجرة مناسبة لتخزين اللحوم درجة الحرارة من + 1 حتى - 1 درجة مئوية
• تحكم برطوبة درج الخضراوات والفاكهة
• إضاءة LED داخلية
• رفوف زجاجية قابلة للتعديل
(CFC Free) صديق للبيئة •
الحجم (لتر)
535
الأبعاد (سم)
العرض 75
العمق 74
الارتفاع 182
الجهد/ التردد الكهربائي: 220 فولت/ 50 هرتز

