مجمدة مسطحة 
باب فوم قلاب 
Chest Freezer 
Single Hinged Solid Lid 

FC 1700 / FC 1400 / FC 1100


المواصفات:
- ضاغط مداري (Tropical)  يتحمل الظروف القاسية 
ضاغط انفريتر وسطي استهلاك الطاقة 100 واط
- إمكانية تعديل درجة الحرارة
- قلب داخلي غير قابل للصدأ
- تجميد قوي في الظروف المناخية الصعبة
- صديق للبيئة (CFC Free)
- أربعة دواليب مع قفل تتحمل الأوزان الثقيلة
- بالوعة تصريف
- سهولة في التنظيف
- الغاز المستخدم R134a أو R404a أو R600a
- حاصل على شهادات دولية من حيث الأداء والأمان:  CE-TUV-ISO 9001-Delta
خيارات إضافية:
- إمكانية طباعة الشعارات على الجوانب
- سلال داخلية
                                      
المواصفات الفنية:                
موديل: FC 1700
ـ الحجم الإجمالي:     470 لتر
ـ الأبعاد:             
     الارتفـاع:         96 سم
     العرض:          146 سم
     العمق:            70 سم
ـ الوزن الإجمالي:    78  كغ
ـ الدخل الكهربائي:   220 - 240 فولت
ـ التردد:               50 هرتز
 
                                      
موديل: FC 1400
ـ الحجم الإجمالي:     380 لتر
ـ الأبعاد:             
     الارتفـاع:         96 سم
     العرض:          121 سم
     العمق:            70 سم
ـ الوزن الإجمالي:    72  كغ
ـ الدخل الكهربائي:   220 - 240 فولت
ـ التردد:               50 هرتز
 
                                      
موديل: FC 1100
ـ الحجم الإجمالي:     290 لتر
ـ الأبعاد:             
     الارتفـاع:         96 سم
     العرض:          101 سم
     العمق:            70 سم
ـ الوزن الإجمالي:    66  كغ
ـ الدخل الكهربائي:   220 - 240 فولت
ـ التردد:               50 هرتز
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