مجمدة / مبردة مسطحة 
ابواب زجاج سحاب 
Chest Freezer / Chest Bottle Cooler 
Two Sliding Glass Lids 

FG- 1400 / FG- 1100


[bookmark: _GoBack]المواصفات:
- ضاغط مداري (Tropical)  يتحمل الظروف القاسية  
- إمكانية تعديل درجة الحرارة
- قلب داخلي غير قابل للصدأ 
- تجميد قوي في الظروف المناخية الصعبة
- صديق للبيئة (CFC Free)
- أربعة دواليب مع قفل تتحمل الأوزان الثقيلة
- بالوعة تصريف
- سهولة في التنظيف
- الغاز المستخدم R134a أو R404a أو R600a
- حاصل على شهادات دولية من حيث الأداء والأمان:  CE-TUV-ISO 9001-Delta

خيارات إضافية:
- إمكانية طباعة الشعارات على الجوانب 
 - إمكانية تركيب إضاءة داخلية / خارجية جيدة (LED) 
 - سلال داخلية
	

موديل: FG- 1400
ـ الحجم الإجمالي:     380 لتر
ـ الأبعاد:	
     الارتفـاع:         93 سم
     العرض:          121 سم
     العمق:            61 سم
ـ الوزن الإجمالي:    67  كغ
ـ الدخل الكهربائي:   220 - 240 فولت
ـ التردد:               50 هرتز
	
موديل: FG- 1100
ـ الحجم الإجمالي:     290 لتر
ـ الأبعاد:	
     الارتفـاع:         93 سم
     العرض:          101 سم
     العمق:            61 سم
ـ الوزن الإجمالي:    61  كغ
ـ الدخل الكهربائي:   220 - 240 فولت
ـ التردد:               50 هرتز
ـ الدخل الكهربائي:   220 - 240 فولت
ـ التردد:               50 هرتز
