مبردة ماء ديجيتال مع براد / حافظة - لون أبيض / فضي

MWR 1525 - MWC 1525 - MSR 1525 - MSC 1525



المواصفات الفنية:
[bookmark: _GoBack]• ضاغط تبريد ذو فعالية عالية ، هادئ ، موفر للطاقة (اقتصادي)
• إمكانية الحصول على الماء البارد والساخن
• ترموستات الكتروني مع شاشة إظهار للتحكم بدرجة حرارة الماء البارد 
   والماء الساخن حسب الحاجة 
• إمكانية فصل السخّان أو البراد عند عدم الحاجة إليه
• حجرة البراد / الحافظة واسعة سعة 20 لتر
• خزان الماء البارد والساخن ستانلس مقاوم للصدأ
• قفل أمان أطفال لحنفية الماء الساخن
• القطع الداخلية مصنعة من مواد مضادة للبكتريا
• جهاز أمان مضاعف لمنع التسخين الزائد
• صديقة للبيئة
• تصميم أنيق
• الاستطاعة عند: التسخين 360 واط / التبريد 90 واط	 	
- الأبعاد (سم): ارتفاع 98 عرض 31 عمق 35
- الـدخل الكهربائي: 220 فولت/50 هرتز



