

براد بابين تبريد هواء ديلوكس ستانلس ستيل

NCS 2025 -468 
• نظام توزيع شامل للهواء
• دارة تحكم بدرجة البرودة من 4 تدريجات مع نظام تبريد سريع
(Super Cool)
• ضاغط انفيرتر ذكي (باستطاعة 100واط) يتحمل تقلبات التيار الكهربائي
• فلتر كربوني للتخلص من الروائح الكريهة
• حجرة مناسبة لتخزين اللحوم درجة الحرارة من + 1 حتى - 1 درجة مئوية
• تحكم برطوبة درج الخضراوات والفاكهة
• إضاءة LED داخلية
• رفوف زجاجية قابلة للتعديل
(CFC Free) صديق للبيئة •
الحجم (لتر) 468
العرض 70
العمق 69
الارتفاع 188
الجهد/ التردد الكهربائي: 220 فولت/ 50 هرتز


