براد تبريد هواء الحافظ ديلوكس ستانلس 4 أبوب مع شاشة 

NCS 2325-4D - 515 
• سعة كبيرة مع مساحات تخزين متعددة
• دارة ديجيتال ذكية تتحكم بتوزيع التبريد بما يناسب كل حجرة والمواد المحفوظة فيها (لحوم/فواكه/عصائر)
• ضاغط انفيرتر ذكي يتحمل تقلبات التيار الكهربائي ويوفر في الطاقة حتى 50 ٪
• تقنية Platinum Fresh للتخلص من الروائح
• حركة سلسة للأبواب تؤمن إحكام كامل عند الإغلاق و سهولة عند الفتح
• تحكم برطوبة درج الخضراوات والفواكه
• إضاءة LED داخلية جميلة وتوفر في الطاقة
• رفوف زجاجية قابلة للتعديل
• دواليب من أجل سهولة السحب و التنظيف
العرض 83.5
العمق  65.3
الارتفاع 189
الجهد/ التردد الكهربائي: 220 فولت/ 50 هرتز
