براد تبريد هواء الحافظ ديلوكس ستانلس مع شاشة 

 NCS 2725 – 650

• سعة كبيرة مع مساحات تخزين متعددة ( ٦٥٠ لتر )
• دارة تحكم رقمية للتحكم بدرجة البرودة من 2 حتى 8 تدريجات
• ضاغط انفيرتر ذكي يتحمل تقلبات التيار الكهربائي
• تقنية Inverter Quattro لضمان تبريد متساو لكل أجزاء البراد، مما يسهم في حفظ أفضل للأطعمة
• صينية سهلة السحب في حجرة التبريد لتخزين المأكولات الجاهزة قبل إعدادها مباشرة
• تحكم برطوبة درج الخضراوات والفاكهة
• إضاءة LED داخلية
• رفوف زجاجية قابلة للتعديل
الحجم (لتر) 650
الأبعاد (سم)
العرض 83.5
العمق 82
الارتفاع 186
الجهد/ التردد الكهربائي: 220 فولت/ 50 هرتز
