براد تبريد هواء بابين عموديين لون أبيض / فضي

Side By Side  No frost refrigerator - White / Silver
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المميزات:

• نظام توزيع شامل للهواء
• ضاغط مداري Tropical صامت
• محركين منفصلين
• ضاغط انفيرتر ذكي (استطاعة 120 واط لكل ضاغط) يتحمل تقلبات التيار الكهربائي ويوفر من الطاقة الكهربائية ومناسب للاستخدام على أنظمة الطاقة الشمسية 
• التصنيف الطاقي –A+- 
• قدرة عالية على التجميد *(***)  
• رفوف زجاجية حرارية للبراد + رفوف معدنية للجمادة تتحمل الأوزان الثقيلة
• صديق البيئة (CFC Free)
 •حجرة واسعة 
• إضاءة داخلية LED 
 •عجلات لسهولة الحركة
• أسطح معدنية ملساء مطلية مقاومة للصدأ


المواصفات الفنية:

الارتفاع:             177  سم - بعد ضبط العجلات ، سيتم إضافة 8 سم إلى الارتفاع.
العرض:              103.5 سم
العمق:                 85 سم
الوزن الصافي:     126  كغ
عدد الابواب:        2
موقع الجمادة:     جانبي
سعة الجمادة:        302 لتر
سعة البراد:         538 لتر
الحجم الكلي:        840 لتر
عدد الرفوف:        10
عدد الدروج:        4
الدخل الكهربائي:   220 - 240 فولت
التردد:              50 هرتز


